**Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego**

**ZAKRES PRAC MALARSKICH**

1. Zadanie pn.: ***Wykonanie prac malarskich wieży stalowej znajdującej się na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Ustrzyki Górne.***

Wieża stalowa, kratowa o wysokości około 50 m, wykonana z kratownic stalowych połączonych metodą śrubową.

Opis robót:

- oczyszczenie elementów wieży stalowej z wszelkich zanieczyszczeń, złuszczonej farby, itp.;

- na wszystkich elementach konstrukcji wykonać podkładową powłokę malarską tj. krawężniki, skratowanie, drabina, podesty, wysięgniki itp. Do wykonania prac należy zastosować farbę dwuskładnikową na bazie żywicy epoksydowej lub chlorokauczukową;

- powłokę zewnętrzną wykonać na wszystkich elementach konstrukcji tj. krawężniki, skratowanie, drabina, podesty, wysięgniki itp. z nawierzchniowej farby poliuretanowej dwuskładnikowej połyskliwej lub chlorokauczukową;

- prace malarskie wież stalowych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.),

- zabezpieczenie terenu prowadzonych prac.

Oznaczenie barwy wg. palety RAL: kolor biały RAL 9016, kolor czerwony RAL 3020.

1. Zadanie pn.: ***Wykonanie prac malarskich wieży stalowej znajdującej się na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Hermanowice.***

Wieża stalowa, kratowa o wysokości około 35 m, wykonana z kratownic stalowych połączonych metodą śrubową.

Opis robót:

- oczyszczenie elementów wieży stalowej z wszelkich zanieczyszczeń, złuszczonej farby, itp.;

- na wszystkich elementach konstrukcji wykonać podkładową powłokę malarską tj. krawężniki, skratowanie, drabina, podesty, wysięgniki itp. Do wykonania prac należy zastosować farbę dwuskładnikową na bazie żywicy epoksydowej lub chlorokauczukową;

- powłokę zewnętrzną wykonać na wszystkich elementach konstrukcji tj. krawężniki, skratowanie, drabina, podesty, wysięgniki itp. z nawierzchniowej farby poliuretanowej dwuskładnikowej połyskliwej lub chlorokauczukową;

- prace malarskie wież stalowych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.),

- zabezpieczenie terenu prowadzonych prac.

Oznaczenie barwy wg. palety RAL: kolor biały RAL 9016, kolor czerwony RAL 3020.